
附件2：第一标段货品（餐盘、消毒柜）指标参数
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【一】餐具（含餐盘餐勺）指标参数

1.不锈钢五格餐盘（参考图片）
尺寸：长≥285mm，宽≥220mm，高≥40mm
材质：食品级304不锈钢材质，重量≥320克
2.不锈钢餐勺（参考图片）

尺寸：长≥184mm，宽≥42mm
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材质：食品级304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm
标准：

·GB 4806.9-2023：食品接触用金属材料及制品（强

制安全标准）

·GB/T 15067.2-2016：不锈钢餐具（产品质量标准）

【二】餐具消毒柜

A型：容积≥600L（能一次完成200个及以上餐盘的消毒）

B型：容积≥1000L（能一次完成400个及以上餐盘的消毒）

参数及要求:
消毒方式：高温热风循环

消毒星级：国标二星级（符合GB17988-2008国家标准）

消毒温度：30℃-125℃可调节
消毒时间：0-120分钟且可调节

设备结构：双门设计，4-6层层架，不锈钢层篮，层架可调节高度，层架承重≥30KG

机身材质：柜体SUS304不锈钢，内胆SUS304不锈钢，符合食品级卫生要求。箱体采用耐高温保温棉，环保阻燃，保温效果好。

电压：380V/220V
噪音要求：无明显噪音（≤60dB）

控制方式：机械/数显定时，液晶显示，配备过热/过载保护，防水电源开关。
售后服务要求：提供产品合格证，第三方检测报告，1年免费质保，支持上门安装、维修服务，24小时内售后响应，48小时内上门服务。

标准：

·符合GB4806.9-2023国家标准，提供食品接触产品卫生认证证书。
·依据GB/T 10125-2021标准，对消毒柜进行耐腐蚀性能等级测试（中性盐雾），测试结果评级为10级，提供相关符合上述要求的测试报告复印件。
